***Passend für Buderus BE/BE-A, 17-34 kW Typ 4 L34***

• ‑Passend für Buderus BE/BE-A, 17-34 kW Typ 4 L34

• Isolator: 2 x 7 x 69 mm

• Draht: gebogen 2 x 37 + 6 + 8 mm

• Halteblech: 16 x 34 mm

• Anschluss: 4 mm

• Ref.-Nr.: 8718585036 ersetzt 63018295